[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport trunk allowed vlan

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-if)# switchport trunk allowed vlan {all|none}`

`(config-if)# switchport trunk allowed vlan add VLANRANGE`

`(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove VLANRANGE`

`(config-if)# switchport trunk allowed vlan except VLANRANGE`

タグ付きポート（トランクポート）として設定されているスイッチポートの所属先タグVLANを指定する。
対象スイッチポートでは、タグ付きパケットのうち、本コマンドで指定したVLAN IDを持つものしか送受信しない。それ以外のVLAN IDを持つタグ付きパケットは受信時に破棄される。
なお、本コマンドでは、ネイティブVLAN（所属先タグなしVLAN）のVLAN IDを指定する必要はない。間違って指定するとネイティブVLANの設定がなし（none）になり、対象スイッチポートではタグなしパケットの送受信が行われなくなるので注意。

### パラメーター

`all` | スイッチ上に定義されているすべてのVLAN IDのタグ付きパケットを、送受信するよう設定する
`none` | どのVLAN IDのタグ付きパケットも受け入れないよう設定する
`add VLANRANGE` | 指定したVLAN IDのタグ付きパケットを送受信するよう設定する。VLAN ID（VID）は1～4094の範囲から選択する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。指定するVLANはvlanコマンドで定義済みのものでなくてはならない
`remove VLANRANGE` | 指定したVLAN IDのタグ付きパケットを送受信しないよう設定する。VLAN ID（VID）は1～4094の範囲から選択する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。指定するVLANはvlanコマンドで定義済みのものでなくてはならない
`except VLANRANGE` | 指定したVLAN ID以外のタグ付きパケットを送受信するよう設定する。VLAN ID（VID）は1～4094の範囲から選択する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。指定するVLANはvlanコマンドで定義済みのものでなくてはならない

### 使用例

■ ポート1.0.1をタグ付きポート（mode trunk）に設定し、VLAN 2と3のタグ付きパケットだけを送受信するよう設定する。タグなしパケットはVLAN 1所属と見なす（初期設定）。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# switchport mode trunk ↓
    awplus(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 2,3 ↓

■ ポート1.0.2をタグ付きポート（mode trunk）に設定し、VLAN 10、20、30のタグ付きパケットだけを送受信するよう設定する。タグなしパケットは送受信しない。

    awplus(config)# interface port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# switchport mode trunk ↓
    awplus(config-if)# switchport trunk native vlan none ↓
    awplus(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 10,20,30 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport trunk allowed vlan（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface switchport（非特権EXECモード）
show vlan（非特権EXECモード）
switchport mode（インターフェースモード）
switchport trunk native vlan（インターフェースモード）
vlan（VLANモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF