[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# mep fng-alarm-time

モード: インターフェース・イーサネットCFM MEPモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`(config-if-eth-cfm-mep)# mep fng-alarm-time <250-1000>`

障害を検知してから実際にアラームを送信するまでの時間を設定する。

### パラメーター

`fng-alarm-time <250-1000>` | アラームを送信するまでの時間を設定する。デフォルトは250（2.5秒）

### 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# ethernet cfm mep down mpid 12 domain-name MD-INST2 ma-name MA-INST2-1 ↓
    awplus(config-if-eth-cfm-mep)# mep fng-alarm-time 1000 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### コマンドツリー

    ethernet cfm mep (インターフェースモード)
        |
        +- mep fng-alarm-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）

### 関連コマンド

service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）
ethernet cfm mep（インターフェースモード）
clear fng-alarm-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
show mep-alarm status（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF