[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# IPv6 / 経路制御

本製品は、IPv6パケットを転送するルーター（L3スイッチ）としては動作しませんが、IPv6ホストとしてパケットを送信するときは経路表を参照します。経路表への登録は、手動（スタティック）で行います。

> Note

> > ICMP Redirect（IPv4/IPv6）の送受信は未サポートです。

## 基本設定

■ スタティック経路を登録するには、グローバルコンフィグモードのipv6 routeコマンドを使います。

- ネクストホップをグローバルアドレスで指定する場合は、次のように宛先ネットワークアドレスとネクストホップアドレスを指定します。

      awplus(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/48 2001:db8:1:10::1 ↓

- ネクストホップアドレスをリンクローカルアドレスで指定する場合は、ネクストホップアドレスとともに送出インターフェース名を指定してください。

      awplus(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/48 fe80::1 vlan10 ↓

- デフォルト経路は「::/0」（「0:0:0:0:0:0:0:0/0」の省略形）で表します。

      awplus(config)# ipv6 route ::/0 fe80::2 vlan10 ↓

■ スタティック経路を削除するにはipv6 routeコマンドをno形式で実行します。

    awplus(config)# no ipv6 route 2001:db8:2::/48 2001:db8:1:10::1 ↓

■ IPv6の経路表を確認するにはshow ipv6 route databaseコマンド、show ipv6 routeコマンドを実行します。

    awplus> show ipv6 route database ↓
    awplus> show ipv6 route ↓

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF