[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# auth forward

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# [no] auth forward [A.B.C.D|A.B.C.D/M] {arp|dhcp|dns|tcp <1-65535>|udp <1-65535>}`

対象スイッチポートでポート認証を使用するとき、未認証Supplicantに送受信を許可するパケットの種類を設定する。
no形式で実行した場合は指定したパケットを受信・転送しないよう設定する。
初期設定ではどのパケットも受信・転送しない。
ただし、Web認証を有効にしたポートでは、ARP、DHCP、DNSの受信・転送が自動的に有効化される。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth forwardコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### パラメーター

`A.B.C.D|A.B.C.D/M` | 終点IPアドレス。特定のアドレス宛てのパケットだけを転送したい場合に指定する。単一IPアドレス（A.B.C.D）、あるいは、マスク長 /M による範囲指定（A.B.C.D/M）が可能。本パラメーターは、dns、tcp、udpパラメーターとの併用のみをサポート
`arp` | ARPパケット
`dhcp` | DHCPサーバー宛てのUDPパケット（67/udp）
`dns` | DNSサーバー宛てのUDPパケット（53/udp）
`tcp <1-65535>` | 指定したポート番号宛てのTCPパケット
`udp <1-65535>` | 指定したポート番号宛てのUDPパケット

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth forward（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
auth forward（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF