[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 access-list standard

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config)# [no] ipv6 access-list standard LISTNAME {deny|permit} SRCIP6`

名前付き標準IPv6アクセスリストにエントリーを追加する。
no形式で実行した場合は、名前付き標準IPv6アクセスリストから指定したエントリーを削除する。
名前付き標準IPv6アクセスリストは、条件となるIPv6アドレスを1つだけ指定できるアクセスリスト。MLD Snoopingにおけるグループアドレスの指定に使う。
名前付き標準IPv6アクセスリストは複数のエントリーから構成されるリストで、検索はエントリーの追加順に行われる。検索時には、最初にマッチしたエントリーで処理（permitかdeny）が行われるか結果（permitかdeny）が返され、マッチした時点で検索は終了する。どのエントリーにもマッチしなかった場合はdenyとなる。

### パラメーター

`LISTNAME` | IPv6アクセスリスト名。63文字以下。大文字小文字を区別する
`deny|permit` | 条件に合致した場合のアクション。拒否（deny）、許可（permit）のどちらかを指定する
`SRCIP6` | IPv6アドレス。次のいずれかの形式で指定する
| `X:X::X:X/M` | IPv6アドレスとマスク長。マスク長Mは、対象アドレスとX:X::X:Xの先頭何ビットを比較するかを指定する
| `any` | すべてのIPv6アドレスに合致させる場合に指定する。「::/0」と同義

### 使用例

■ マルチキャストグループアドレス「ff1e::d017」を拒否し、その他は許可する。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard gb deny ff1e::d017/128 ↓
    awplus(config)# ipv6 access-list standard gb permit any ↓

■ マルチキャストグループアドレス「ff1e::bf:109f」と「ff1e::bf:110e」だけを許可する。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard gj permit ff1e::bf:109f/128 ↓
    awplus(config)# ipv6 access-list standard gj permit ff1e::bf:110e/128 ↓

### 注意・補足事項

■ 名前付き標準IPv6アクセスリストの末尾には「deny any」、すなわち、すべてをdenyする暗黙のエントリーが存在している。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 access-list standard（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 mld access-group（インターフェースモード）
ipv6 mld limit（インターフェースモード）
ipv6 mld limit（グローバルコンフィグモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show ipv6 access-list（非特権EXECモード）
vty ipv6 access-class（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF