[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# show continuous-reboot-prevention

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`# show continuous-reboot-prevention`

連続リブート防止機能の設定を表示する。

### 使用例

    awplus# show continuous-reboot-prevention ↓

    ---------------------------------------------
    Continuous reboot prevention
    ---------------------------------------------
    status=disabled
    period=600
    threshold=1
    action=linkdown
    ---------------------------------------------

表 1
status | 連続リブート防止機能の有効・無効
period | 連続リブート防止機能において、意図しないリブートの回数をカウントする基準期間（秒）
threshold | 期間内における意図しないリブート許容回数
action | 期間内において意図しないリブートの発生回数が許容回数を超えた場合の動作

### 関連コマンド

continuous-reboot-prevention（グローバルコンフィグモード）
show reboot history（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF