[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport mstack-link

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / マネージメントスタック

`(config-if)# [no] switchport mstack-link`

対象スイッチポートまたはスタティックチャンネルグループ（saX）をマネージメントスタックポートに設定する。
no形式で実行した場合は、マネージメントスタックポートを解除する。

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1をマネージメントスタックポートに設定する

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# switchport mstack-link ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行すると、対象ポートまたはスタティックチャンネルグループは、タグ付きポート（トランクポート）に自動設定される。
■ タグなしポートとして運用中のポートに対して本コマンドを実行すると、タグなしVLANの設定が失われるため、本コマンド実行後にネイティブVLAN（タグ付きポートで受信したタグなしパケットの所属VLAN）を再設定すること。
たとえば、次の設定がしてあるポート1.0.1をマネージメントスタックポートに設定する場合を考える。

    interface port1.0.1
     switchport mode access
     switchport access vlan 10

ここでポート1.0.1をマネージメントスタックポートに設定すると、このポートはタグ付きポートとなり、タグなしパケットはネイティブVLANの初期設定値であるvlan1として扱われるようになるので、タグなしパケットをvlan10として扱えるよう、switchport trunk native vlanコマンドでネイティブVLANをvlan10に再設定すること。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# switchport mstack-link ↓
    awplus(config-if)# switchport trunk native vlan 10 ↓

■ LACPチャンネルグループを、マネージメントスタックポートに設定することはできない。
■ マネージメントスタックポートに設定済みのポートを、後からスタティックチャンネルグループに束ねることはできない。先にスタティックチャンネルグループを作成し、該当スタティックチャンネルグループをマネージメントスタックポートとして設定すること。
■ マネージメントスタックポートで、ループガード機能（LDF検出、MACアドレススラッシングプロテクション）を使用する場合、ループ検出時のアクションとしてport-disableやlink-downを使用すると、アクション実行時に該当ポートにおけるマネージメントスタック接続が切れるため注意すること（LDF検出のアクションはloop-protection actionコマンド、MACアドレススラッシングプロテクションのアクションはthrash-limitingコマンドで設定する）。なお、非マネージメントスタックポートではループ検出時のアクションに関する制限はない。
■ 1つのマネージメントスタックポートに接続できるノードは1台だけ。HUBなどを介して1つのマネージメントスタックポートに複数のノードを接続することはできない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport mstack-link（インターフェースモード）

### 関連コマンド

mstack command-node（グローバルコンフィグモード）
show mstack nodes（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF