[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree forward-time

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config)# spanning-tree forward-time <4-30>`

`(config)# no spanning-tree forward-time hello-time max-age`

フォワードディレイタイムを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<4-30>` | フォワードディレイタイム。ルートブリッジのポートがフォワーディング状態に遷移するまでの時間を調整するためのパラメーター。STPにおいては、ルートブリッジ内のポートがリスニングからラーニング、ラーニングからフォワーディング状態に遷移するまでの時間（秒）を示す。RSTP/MSTPにおいては、ディスカーディングからラーニング、ラーニングからフォワーディング状態に遷移するまでの最大時間（秒）を示す。初期値は15秒

### 注意・補足事項

■ MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- spanning-tree forward-time（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
spanning-tree max-age（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF