[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dhcp snooping subscriber-id

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`(config-if)# ip dhcp snooping subscriber-id SUBID`

`(config-if)# no ip dhcp snooping subscriber-id`

対象ポートのSubscriber IDを設定する。
no形式で実行した場合は、対象ポートのSubscriber IDを削除する。
初期設定はSubscriber IDなし。

### パラメーター

`SUBID` | Subscriber ID。ASCII文字列（1-50文字）。スペース文字はダブルクォート文字で囲む。ワイルドカードは使用できない。

### 使用例

■ ポート1.0.3のSubscriber IDをroom_534に設定する

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# interface port1.0.3 ↓
    awplus(config-if)# ip dhcp snooping subscriber-id room_534 ↓

■ ポート1.0.3のSubscriber IDを削除する

    awplus# configure terminal  ↓
    awplus(config)# interface port1.0.3  ↓
    awplus(config-if)# no ip dhcp snooping subscriber-id  ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip dhcp snooping subscriber-id（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip dhcp snooping agent-option（グローバルコンフィグモード）
show ip dhcp snooping interface（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF