[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# show system environment

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system environment`

本体、拡張モジュール、電源ユニットの動作環境に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show system environment ↓
    Environment Monitoring Status
    Overall Status: Normal

    Resource ID: 100  Name: AT-x230-52GT
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Fan: Fan 1 (Rpm)                       3683       2025        -       Ok
    2   Voltage: 1.35V (Volts)                1.358      1.209      1.482     Ok
    3   Voltage: 0.99V (Volts)                1.040      0.891      1.090     Ok
    4   Voltage: 3.3V (Volts)                 3.351      2.960      3.613     Ok
    5   Voltage: 1.8V (Volts)                 1.833      1.597      1.964     Ok
    6   Voltage: 12.0V (Volts)               12.074     10.767     13.166     Ok
    7   Temp: Remote1 (Degrees C)                29        -11         62     Ok
    8   Temp: System (Degrees C)                 38        -11         69     Ok
    9   Temp: Remote2 (Degrees C)                30        -11         60     Ok

> Note

> > 上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なります。

### 関連コマンド

show system（非特権EXECモード）
show system pluggable（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF