[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# radius-server retransmit

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSクライアント

`(config)# radius-server retransmit <1-100>`

`(config)# no radius-server retransmit`

RADIUSサーバーへの要求再送回数を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-100>` | RADIUSサーバーへの要求再送回数。RADIUSサーバーへの要求がタイムアウトしたときは、ここで指定した回数まで再送を試みる。指定回数再送しても応答がなかった場合は、該当RADIUSサーバーが「使用不可」であると見なして、認証サーバーリスト内の次のサーバーに要求を送信する。また、「使用不可」と見なしたサーバーの使用を、radius-server deadtimeコマンドで設定した時間だけ抑制する。なお、radius-server hostコマンドのretransmitパラメーターでサーバー固有の再送回数を設定している場合は、そちらの設定が優先される。初期値は3回

### 注意・補足事項

■ ポート認証機能を使用する場合、下記の条件を満たすように設定すること。
（radius-server timeoutコマンドの設定値）×（radius-server retransmitコマンドの設定値 +1）×（Radiusサーバーの台数）< auth timeout server-timeoutコマンドの設定値

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- radius-server retransmit（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

radius-server deadtime（グローバルコンフィグモード）
radius-server host（グローバルコンフィグモード）
radius-server timeout（グローバルコンフィグモード）
show radius（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF