[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# IP / IPインターフェース

IPインターフェースは、IPパケットの送受信（IP通信）を行うためのインターフェースです。
IPインターフェースは、インターフェースモードでip addressコマンドを実行し、対象インターフェースにIPアドレス（とネットマスク）を割り当てることによって作成します。
IPアドレスを割り当てることのできるインターフェースは次のとおりです。

- vlanX（VLANインターフェース。XはVLAN ID）
- lo（ループバックインターフェース）

## IPインターフェースの作成・削除

■ IPインターフェースを作成するにはインターフェースモードのip addressコマンドを使って、対象インターフェースにIPアドレスとネットマスクを割り当てます。ネットマスクはマスク長で指定します。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip address 192.168.10.1/24 ↓

> Note

> > 複数のインターフェースに対し、同一サブネットのIPアドレスを割り当てることはできません。たとえば、vlan10にIPアドレス192.168.10.1/24を割り当てた場合、192.168.10.2～192.168.10.254の範囲は同一IPサブネットになるので、この範囲を他のインターフェースに割り当てることはできません。
> > ただし、同一インターフェース上のプライマリーアドレス・セカンダリーアドレスの間であれば、同一サブネットのIPアドレスを割り当てることができます。

■ インターフェースに割り当てたIPアドレスを変更するには、再度ip addressコマンドを実行します。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip address 192.168.100.1/24 ↓

■ インターフェースに割り当てたIPアドレスを削除するには、ip addressコマンドをno形式で実行します。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# no ip address ↓

■ 割り当てられたIPアドレスなど、IPインターフェースの情報はshow ip interfaceコマンドで確認できます。

    awplus> show ip interface ↓

## DHCPによるIPアドレス自動設定

ネットワーク上のDHCPサーバーを利用して、インターフェースのIPアドレスを自動設定することもできます（DHCPクライアント機能）。
■ インターフェースのIPアドレスをDHCPを使って設定するには、ip address dhcpコマンドを使います。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip address dhcp ↓

■ DHCPでIPアドレスを配布するインターネットサービスプロバイダー（ISP）をご利用の場合、接続認証用の「コンピューター名」を指定されることがあります。その場合は、ip address dhcpコマンドのhostnameオプションにISPから通知されたコンピューター名を指定してください。これにより、同コマンドで設定したコンピューター名が、DHCPパケットのHostnameフィールドにセットされて送信されるようになります。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip address dhcp hostname myComputerName ↓

■ 本製品のDHCPクライアント機能では、インターフェースのIPアドレスとサブネットマスクに加え、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバー、デフォルトドメイン名の情報も取得・自動設定できます。DHCPで取得したこれらの情報は次のように扱われます。

- デフォルトゲートウェイの情報（オプションコード3）は、IP経路表にデフォルト経路として追加されます。
- DNSサーバーの情報（オプションコード6）は、「DNSサーバーリスト」（show ip name-serverコマンド）内において、ip name-serverコマンドで手動設定したDNSサーバーアドレスよりも前の位置に追加され、優先的に使用されます。
- デフォルトドメイン名の情報（オプションコード15）は、ip domain-nameコマンドで手動設定した情報を上書きします（ただし、ip domain-listコマンドで「検索ドメインリスト」が設定されている場合、デフォルトドメイン名の設定は使用されません）。

■ DHCPクライアントとして設定しているインターフェースを確認したいときは、show running-configコマンドにセクション名「interface」を指定して実行し、ip address dhcpコマンドを探すのがよいでしょう。

    awplus# show running-config interface ↓

■ DHCPサーバーから割り当てられたIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバーなどは、show dhcp leaseコマンドで確認できます。
■ インターフェースに設定されたIPアドレスは、show ip interfaceコマンドで確認します。
■ デフォルトルートはshow ip routeコマンドで確認します。「0.0.0.0/0」のエントリーがデフォルトルートです。
■ ドメイン名の設定は、show ip domain-nameコマンドで確認します。
■ DNSサーバーアドレスの設定状況は、show ip name-serverコマンドで確認します。

## セカンダリーIPアドレス

本製品では、1つのインターフェース上に複数のIPアドレスを設定することができます。こうすることにより、同一インターフェースの配下に複数のIPサブネットを混在させることができます。
複数のIPアドレスを割り当てる場合、主となるアドレスをプライマリーアドレス、その他のアドレスをセカンダリーアドレスと呼びます。
■ vlan10にIPアドレスを3つ割り当てます。複数アドレスを設定する場合は、最初にプライマリーアドレスを割り当て、次にセカンダリーアドレスを割り当てます。セカンダリーアドレスを設定するときは、ip addressコマンドにsecondaryオプションを付けてください。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip address 192.168.10.1/24 ↓
    awplus(config-if)# ip address 192.168.11.1/24 secondary ↓
    awplus(config-if)# ip address 192.168.12.1/24 secondary ↓

> Note

> > secondaryオプションを忘れると、プライマリーアドレスの指定となるため、以前に設定したプライマリーアドレスが変更されてしまいます。たとえば、前記の「ip address 192.168.11.1/24 secondary」を「ip address 192.168.11.1/24」としてしまうと、その前の行で設定したプライマリーアドレス192.168.10.1/24が192.168.11.1/24に変更されてしまいます。

> Note

> > プライマリーアドレスを削除または変更する場合は事前にセカンダリーアドレスを削除する必要があります。変更時はプライマリーアドレス変更後にセカンダリーアドレスを再設定してください。

## ループバックインターフェース

ループバックインターフェースは、下位層（物理層/データリンク層）との関連を持たない仮想的なインターフェースです。物理的なインターフェースに割り当てたIPアドレスは、該当インターフェースのリンクダウンにより到達不能になる可能性がありますが、ループバックインターフェースは下位層の状態に依存しないため、このインターフェースに設定したIPアドレスを広告することで、本製品への到達性を高めることができます。
■ ループバックインターフェースは「lo」というインターフェース名を持ちます。ループバックインターフェースにIPアドレスを設定するには、次のようにします。

    awplus(config)# interface lo ↓
    awplus(config-if)# ip address 192.168.0.1/32 ↓

■ ループバックインターフェースのIPアドレスを変更するには、再度ip addressコマンドを実行します。

    awplus(config)# interface lo ↓
    awplus(config-if)# ip address 192.168.0.2/32 ↓

■ ループバックインターフェースのIPアドレスを削除するには、ip addressコマンドをno形式で実行します。

    awplus(config)# interface lo ↓
    awplus(config-if)# no ip address ↓

■ ループバックインターフェースの情報を確認するには、show interfaceコマンドかshow ip interfaceコマンドを使います。「lo」がループバックインターフェースです。

    awplus> show interface lo ↓
    awplus> show ip interface lo ↓

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF