[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# dot1x max-req

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# dot1x max-req <1-10>`

`(config-if)# no dot1x max-req`

対象スイッチポートでIEEE 802.1X認証（ポート認証）を行うとき、アカウント情報（ユーザー名、パスワード）入力後の通信シーケンスにおいてタイムアウトが発生した場合に再送を試みる回数を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-10>` | 再送回数。初期値は2回

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dot1x max-req（インターフェースモード）

### 関連コマンド

aaa authentication dot1x（グローバルコンフィグモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
show dot1x（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF