[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# show sflow interface

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`# show sflow interface [IFRANGE]`

各インターフェースにおけるsFlowエージェントのサンプリング/ポーリング設定の情報を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はsFlowをサポートするすべてのポートが対象となる

### 使用例

    awplus# show sflow interface ↓

    sFlow Port Configuration:
      Default Values:
        Sampling Rate ........... 0 pkts (= disabled)
        Max Sample Header Size .. 128 bytes
        Polling Interval ........ 0 secs (= disabled)

                 Sampling     Max Header     Polling
                   Rate          Size        Interval
    Port       (1 in N pkts)    (bytes)       (secs)
    -------------------------------------------------
    1.0.1           1000          128            30
    1.0.2              0          128             0
    1.0.3              0          128             0
    1.0.4              0          128             0
    1.0.5              0          128             0
    1.0.6              0          128             0
    1.0.7           1000          128            30
    1.0.8              0          128             0
    1.0.9              0          128             0
    1.0.10             0          128             0
    1.0.11             0          128             0
    1.0.12             0          128             0
    1.0.13          1000          128            30
    1.0.14             0          128             0
    1.0.15             0          128             0
    1.0.16             0          128             0
    1.0.17             0          128             0
    1.0.18             0          128             0
    1.0.19             0          128             0
    1.0.20             0          128             0
    1.0.21             0          128             0
    1.0.22             0          128             0
    1.0.23             0          128             0
    1.0.24             0          128             0

    awplus# show sflow interface port1.0.1 ↓

    sFlow Port Configuration:
      Default Values:
        Sampling Rate ........... 0 pkts (= disabled)
        Max Sample Header Size .. 128 bytes
        Polling Interval ........ 0 secs (= disabled)

                 Sampling     Max Header     Polling
                   Rate          Size        Interval
    Port       (1 in N pkts)    (bytes)       (secs)
    -------------------------------------------------
    1.0.1           1000          128            30

### 関連コマンド

sflow max-header-size（インターフェースモード）
sflow polling-interval（インターフェースモード）
sflow sampling-rate（インターフェースモード）
show sflow（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF