[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# show mls qos interface queue-counters

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`> show mls qos interface IFNAME queue-counters [queue <0-7>]`

指定したスイッチポートの送信キューの現在長と最大長を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名
`queue <0-7>` | 特定の送信キューの情報だけを表示したいときに指定する。省略時はすべての送信キューが対象となる

### 使用例

    awplus> show mls qos interface port1.0.12 queue-counters ↓
    Interface port1.0.12 Queue Counters:
      Port queue length       22 (maximum 896)
      Egress Queue length:
        Queue 0                0 (maximum 112)
        Queue 1                0 (maximum 112)
        Queue 2               23 (maximum 112)
        Queue 3                0 (maximum 112)
        Queue 4                0 (maximum 112)
        Queue 5                0 (maximum 112)
        Queue 6                0 (maximum 112)
        Queue 7                0 (maximum 112)

      Egress queue drop/transmit counters: (not supported)

表 1
Interface | スイッチポートのインターフェース名
Port queue length | 該当スイッチポートの送信キューに格納されているフレームの合計数。カッコ内は該当スイッチポートの送信キューに格納可能なフレームの最大数
Egress Queue length | 該当スイッチポートの各送信キュー（Queue 0～7）に格納されているフレームの数。カッコ内は各キューに格納可能なフレームの最大数
Egress queue drop/transmit counters | 未サポート

### 関連コマンド

wrr-queue queue-limit（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF