[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# clear atmf secure-mode certificates

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# clear atmf secure-mode certificates`

AMFセキュアモード（atmf secure-mode）における認証情報（証明書）を対象ノードから削除する。該当ノードがAMFネットワークに再度参加するためには再認証が必要。
セキュアモード無効時はエラーとなる。
AMFセキュアモードの認証情報を削除するにはシステムの再起動が必要なため、本コマンド実行時には確認のプロンプトが表示される。プロンプトで「y」を入力し「Enter」を押した場合は認証情報が削除され、システムが自動的に再起動する。それ以外の文字を入力した場合はキャンセルとなり、認証情報の削除も再起動も行われない。

### 使用例

■ AMFノードFSW234の認証情報（証明書）を削除する。確認プロンプトで「y」を入力すると認証情報が削除され、システムが再起動する。

    FSW234# clear atmf secure-mode certificates ↓

    To clear certificates a reboot of the device is required.
    Clear certificates and Reboot ? (y/n): y ↓
    FSW234#
    URGENT: broadcast message:
    System going down IMMEDIATELY!

            ... Rebooting at user request ...
    ...

本コマンドの実行を取りやめたいときは「n」（あるいは「y」以外の文字）を入力すればよい。

    FSW234# clear atmf secure-mode certificates ↓

    To clear certificates a reboot of the device is required.
    Clear certificates and Reboot ? (y/n): n ↓

    Certificates not cleared.
    FSW234#

### 関連コマンド

show atmf authorization current（特権EXECモード）
show atmf secure-mode（特権EXECモード）
show atmf secure-mode certificates（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF