[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# show mac address-table thrash-limit

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`> show mac address-table thrash-limit`

MACアドレススラッシング（同一MACアドレスの登録ポートが頻繁に変更されること）の検出しきい値を表示する。

### 使用例

    awplus> show mac address-table thrash-limit ↓
    % Thrash-limit    10 movements per second

### 関連コマンド

mac address-table thrash-limit（グローバルコンフィグモード）
thrash-limiting（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF