[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# mls qos cos

モード: インターフェースモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-if)# mls qos cos <0-7>`

`(config-if)# no mls qos cos`

タグなしフレームを受信した場合に使用するCoSのユーザープライオリティーをインターフェースに設定する。初期値は 0。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。
該当インターフェースでタグなしフレームを受信し、転送先がタグ付きポートであった場合、本コマンドで指定したユーザープライオリティーがタグにセットされて出力される。送信キューの選択には影響を与えない。
タグ付きフレームを受信した場合は、本設定がされている場合であっても設定は無視され、タグのユーザープライオリティーに沿って処理される。

### パラメーター

`<0-7>` | ユーザープライオリティー

### 使用例

    awplus# config terminal ↓
    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# mls qos cos 3 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- mls qos cos（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF