[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# show vlan classifier interface group

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`> show vlan classifier interface group [<1-16>]`

指定したVLANクラシファイアグループが適用されているスイッチポートの一覧を表示する。

### パラメーター

`<1-16>` | VLANクラシファイアグループ番号。省略時はすべてのグループが対象となる

### 使用例

■ VLANクラシファイアグループ1が適用されているスイッチポートの一覧を表示する。

    awplus> show vlan classifier interface group 1 ↓
    vlan classifier group 1 interface port1.0.8
    vlan classifier group 1 interface port1.0.4
    vlan classifier group 1 interface port1.0.2
    vlan classifier group 1 interface port1.0.1
    vlan classifier group 1 interface port1.0.3
    vlan classifier group 1 interface port1.0.6
    vlan classifier group 1 interface port1.0.5
    vlan classifier group 1 interface port1.0.7
    vlan classifier group 1 interface port1.0.10
    vlan classifier group 1 interface port1.0.9
    vlan classifier group 1 interface port1.0.11
    vlan classifier group 1 interface port1.0.12

### 関連コマンド

show interface switchport（非特権EXECモード）
show vlan classifier group（非特権EXECモード）
show vlan classifier rule（非特権EXECモード）
vlan classifier activate（インターフェースモード）
vlan classifier group（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF