[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# radius-server deadtime

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSクライアント

`(config)# radius-server deadtime <0-1440>`

`(config)# no radius-server deadtime`

無応答のRADIUSサーバーへの要求送信抑制期間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<0-1440>` | RADIUSサーバーへの要求が規定回数（1 + retransmit回）タイムアウトしたときに、該当サーバーが「使用不可」であると見なして同サーバーの使用を抑制する時間（分）。初期値は0（抑制しない）

### 注意・補足事項

■ 本コマンドの初期設定値は0分だが、この場合無応答のサーバーに対しても毎回要求を送信する。このため、認証サーバーリストの先頭に登録されているRADIUSサーバーが応答しない場合、毎回このサーバーの応答がタイムアウトするまで待つこととなり、結果として認証時間が長くなる。これを回避するには、本コマンドで1分以上の適切な値に設定すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- radius-server deadtime（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

deadtime（サーバーグループモード）
radius-server retransmit（グローバルコンフィグモード）
radius-server timeout（グローバルコンフィグモード）
show radius（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF