[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# linkflap enable-stable-time

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config)# [no] linkflap enable-stable-time`

リンクアップ前に一定時間待機する動作を有効化する。
no形式で実行した場合はリンクアップ前の待機動作を無効化する。
初期設定は有効。
初期設定ではリンクフラップを防止するため有効に設定されているが、リンクアップまでの時間を極力短くしたい場合は、本コマンドをno形式で実行することによりリンクアップ前の待機動作を無効にし、リンクアップ時間を短縮することができる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- linkflap enable-stable-time（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF