[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 neighbor

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6 / 近隣探索

`(config)# ipv6 neighbor X:X::X:X IFNAME HHHH.HHHH.HHHH PORTNAME`

`(config)# no ipv6 neighbor X:X::X:X IFNAME PORTNAME`

Neighborキャッシュにスタティックエントリーを追加する。
no形式で実行した場合はスタティックエントリーを削除する。

### パラメーター

`X:X::X:X` | IPv6アドレス
`IFNAME` | VLANのインターフェース名
`HHHH.HHHH.HHHH` | 物理（MAC）アドレス
`PORTNAME` | スイッチポートのインターフェース名

### 使用例

■ vlan10上にIPv6アドレス2001:db8:3c:10::2、MACアドレス00-00-f0-f0-ab-cdのスタティックNeighborエントリーを登録する。ここでは、該当ホストがポート1.0.2配下に接続されているものと仮定している。

    awplus(config)# ipv6 neighbor 2001:db8:3c:10::2 vlan10 0000.f0f0.abcd port1.0.2 ↓

■ 先の例で登録したスタティックエントリーを削除する。

    awplus(config)# no ipv6 neighbor 2001:db8:3c:10::2 vlan10 port1.0.2 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 neighbor（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

clear ipv6 neighbors（特権EXECモード）
show ipv6 neighbors（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF