[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# show vlan

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`> show vlan {<1-4094>|all|brief}`

指定したVLANの情報を表示する。

### パラメーター

`<1-4094>` | VLAN ID。指定したVLANだけを表示する
`all` | すべてのVLANを表示する。briefも同じ
`brief` | すべてのVLANを表示する。allも同じ

### 使用例

    awplus> show vlan all ↓
    VLAN ID  Name            Type    State   Member ports
                                             (u)-Untagged, (t)-Tagged
    ======= ================ ======= ======= ====================================
    1       default          STATIC  ACTIVE  port1.0.7(u) port1.0.8(u) port1.0.9(u)
    2       VLAN0002         STATIC  ACTIVE  port1.0.1(u)
    10      VLAN0010         STATIC  ACTIVE  port1.0.1(u) port1.0.2(u) port1.0.3(u)
                                             port1.0.1(u) port1.0.5(u) port1.0.6(u)
                                             port1.0.7(u) port1.0.8(u)
    20      VLAN0020         STATIC  ACTIVE  port1.0.9(u) port1.0.10(u)
                                             port1.0.11(u) port1.0.12(u)
    21      VLAN0021         STATIC  ACTIVE  port1.0.2(u) port1.0.3(u)
    22      VLAN0022         STATIC  ACTIVE  port1.0.4(u) port1.0.5(u) port1.0.6(u)
    100     VLAN0100         STATIC  ACTIVE  port1.0.7(u) port1.0.8(u)
                                             port1.0.9(u) port1.0.10(u)
    110     VLAN0110         STATIC  ACTIVE  port1.0.7(u) port1.0.8(u) port1.0.9(u)
    120     VLAN0120         STATIC  ACTIVE  port1.0.7(u) port1.0.8(u) port1.0.9(u)
    130     VLAN0130         STATIC  ACTIVE  port1.0.7(u) port1.0.8(u) port1.0.9(u)
    1000    VLAN1000         STATIC  ACTIVE  port1.0.11(u) port1.0.12(u)
    1010    Acompany         STATIC  ACTIVE  port1.0.10(t) port1.0.11(u)
    1020    Bcompany         STATIC  ACTIVE  port1.0.10(t) port1.0.12(u)

表 1
VLAN ID | VLAN ID（VID）
Name | VLAN名
Type | VLAN設定方法。現状はSTATIC（手動設定）のみサポート
State | VLANの状態（該当VLANに所属するパケットの転送を行うかどうか）。ACTIVE（転送有効）、SUSPEND（転送無効）、MGT/ACT（マネージメント専用VLAN）のいずれか
Member ports | VLANメンバーポートの一覧。ポート番号の後の(u)は、そのポートが該当VLANにタグなしポートとして所属していることを示す。同様に(t)は、そのポートが該当VLANにタグ付きポートとして所属していることを示す

### 関連コマンド

show interface switchport（非特権EXECモード）
switchport access vlan（インターフェースモード）
switchport mode（インターフェースモード）
switchport trunk allowed vlan（インターフェースモード）
switchport trunk native vlan（インターフェースモード）
vlan database（グローバルコンフィグモード）
vlan（VLANモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF