[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport port-security

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# [no] switchport port-security`

対象スイッチポートでポートセキュリティーを有効にする。
no形式で実行した場合はポートセキュリティーを無効にする。
初期設定は無効。
本コマンドを実行しただけでは、学習可能なMACアドレス数の上限値が設定されていないので、まだポートセキュリティーの動作はしない。上限値はswitchport port-security maximumコマンドで設定する。

### 注意・補足事項

■ ジャンボフレームはポートセキュリティーの対象にならない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport port-security（インターフェースモード）

### 関連コマンド

mac address-table static（グローバルコンフィグモード）
show port-security interface（特権EXECモード）
show port-security intrusion（特権EXECモード）
switchport port-security aging（インターフェースモード）
switchport port-security maximum（インターフェースモード）
switchport port-security violation（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF