[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# private-vlan association

モード: VLANモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-vlan)# private-vlan <1-4094> association add VLANRANGE`

`(config-vlan)# private-vlan <1-4094> association remove VLANRANGE`

`(config-vlan)# no private-vlan <1-4094> association`

マルチプルVLAN（プライベートVLAN）のプライマリーVLANに、セカンダリーVLAN（アイソレートVLAN、コミュニティーVLAN）を関連付ける。または、関連付けを解除する。
no形式で実行した場合は、現在の関連付けをすべて削除する。

### パラメーター

`<1-4094>` | プライマリーVLANのVLAN ID（VID）。2以上の値を指定する場合は、vlanコマンドで定義済みのVLANでなくてはならない
`add VLANRANGE` | 指定したセカンダリーVLANを関連付けるときの指定方法。VLAN ID（VID）は1～4094の範囲から選択する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。2以上の値を指定する場合は、vlanコマンドで定義済みのVLANでなくてはならない
`remove VLANRANGE` | 指定したセカンダリーVLANの関連付けを解除するときの指定方法。VLAN ID（VID）は1～4094の範囲から選択する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。関連付け済みのVLANでなくてはならない

### 使用例

■ プライベートVLANのプライマリーVLANであるvlan2に、セカンダリーVLANであるvlan21（アイソレートVLAN）、vlan22（コミュニティーVLAN）、vlan23（コミュニティーVLAN）を関連付ける。

    awplus(config)# vlan database ↓
    awplus(config-vlan)# vlan 2,21-23 ↓
    awplus(config-vlan)# private-vlan 2 primary ↓
    awplus(config-vlan)# private-vlan 21 isolated ↓
    awplus(config-vlan)# private-vlan 22 community ↓
    awplus(config-vlan)# private-vlan 23 community ↓
    awplus(config-vlan)# private-vlan 2 association add 21-23 ↓

### 注意・補足事項

■ プライマリーVLANとセカンダリーVLANの関連付けには以下のルールが適用される。

- 1つのプライマリーVLANには複数のセカンダリーVLANを関連付けられる。
  ただし、複数のアイソレートVLANを関連付けることはできない。
- 1つのセカンダリーVLANは1つのプライマリーVLANとだけ関連付けられる。
  複数のプライマリーVLANと関連付けることはできない。

### コマンドツリー

    vlan database (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- private-vlan association（VLANモード）

### 関連コマンド

private-vlan（VLANモード）
show vlan private-vlan（非特権EXECモード）
switchport mode private-vlan（インターフェースモード）
switchport private-vlan host-association（インターフェースモード）
switchport private-vlan mapping（インターフェースモード）
vlan（VLANモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF