[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# trap

モード: G.8032スイッチモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`(g8032-config-switch)# trap {enabled|disabled}`

ERPインスタンスの状態が変化したときにSNMPトラップを送信するよう設定する。
初期状態では送信するよう設定されている。

### パラメーター

`enabled` | 有効化するときに指定する
`disabled` | 無効化するときに指定する

### 使用例

■ ERPインスタンス「ring2」の状態が変化してもSNMPトラップを送信しないよう設定する。

    awplus(config)# g8032 erp-instance ring2 ↓
    awplus(g8032-config-switch)# trap disabled ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### コマンドツリー

    g8032 erp-instance (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- trap（G.8032スイッチモード）

### 関連コマンド

snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）
show g8032 erp-instance（特権EXECモード）
erp-instance（G.8032スイッチモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF