[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ethernet cfm errorlog

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`# clear ethernet cfm errorlog domain NAME`

指定したMDインスタンスに属するMAのイベントリストを消去する。

### パラメーター

`domain NAME` | MDインスタンス名

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### 関連コマンド

show ethernet cfm errorlog（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF