[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# wrr-queue queue-limit

モード: インターフェースモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-if)# wrr-queue queue-limit QLENLIST`

`(config-if)# no wrr-queue queue-limit`

対象スイッチポートの各送信キューの最大長を設定する。
no形式で実行した場合は各送信キューの最大長の設定を初期値に戻す。
本設定は、スケジューリング方式（WRR、絶対優先）にかかわらず、すべての送信キューに適用される。

### パラメーター

`QLENLIST :=` | `<1-100> <1-100> <1-100> <1-100> <1-100> <1-100> <1-100> <1-100>`
| 送信キュー0～7の最大長をスペース区切りで0～7の順番で指定する。指定値は、該当ポートのバッファープールに対するパーセンテージ（%）。8つの値の合計が100以下になるよう指定しないとエラーになるので注意。初期設定では、すべてのキューにバッファープールが12%ずつ割り当てられている

### 使用例

■ ポート1.0.1の各送信キューの最大長を設定可能な最小値（ポートのバッファープールの1%ずつ）に設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# wrr-queue queue-limit 1 1 1 1 1 1 1 1 ↓

■ ポート1.0.1の各送信キューの最大長を初期値（12%ずつ）に戻す。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# no wrr-queue queue-limit ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。
■ 本コマンドはパケット送受信中に実行しないこと。コマンド実行時に以下のようなメッセージが出力される。

    Traffic will stop while configuration is applied. Continue? (y/n):

■ Egress Queue length の最大値（各送信キューに格納可能なフレームの最大数）と Port queue length の最大値（スイッチポートの送信キューに格納可能なフレームの最大数）はスイッチチップ（インスタンス）によって異なります。本コマンドでスイッチポートに対して各送信キューの最大長（%）を設定する場合、事前に show mls qos interface queue-countersコマンドで当該ポートの最大値を確認するようにしてください。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- wrr-queue queue-limit（インターフェースモード）

### 関連コマンド

mls qos enable（グローバルコンフィグモード）
show mls qos interface（非特権EXECモード）
show mls qos interface queue-counters（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF