[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# snmp-server legacy-ifadminstatus

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config)# [no] snmp-server legacy-ifadminstatus`

各種機能によってポートがリンクダウンされたときに、標準MIBのifAdminStatusがDOWNになるように設定する。
AlliedWare Plusのバージョン5.4.3-3.x/5.4.4以降では、各種機能の働きによってポートが強制的にリンクダウン状態になった場合、show interfaceコマンドで表示されるポート状態としてerr-disabledが導入され、標準MIBのifAdminStatusはUPのままとなっていたが、本コマンドを実行すると、err-disabled導入以前の動作を再現する。
初期設定では、ポートがリンクダウンされてもifAdminStatusはUPのまま変化しない。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。

### 使用例

■ ポートがリンクダウンされたときに、ifAdminStatusがDOWNになるよう設定する。

    awplus(config)# snmp-server legacy-ifadminstatus ↓

■ ポートがリンクダウンされても、ifAdminStatusがUPのままになるよう設定する。

    awplus(config)# no snmp-server legacy-ifadminstatus ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- snmp-server legacy-ifadminstatus（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF