[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# flow record

モード: グローバルコンフィグモード --> フローレコードモード
カテゴリー: 運用・管理 / IPFIX

`(config)# [no] flow record NAME`

フローデータを保持するフローレコード名をIPFIXデバイスに登録する。
本コマンド実行後、登録したフローレコードの設定を行うため、フローレコードモードに移動する。
あるいは、既存のフローレコードの設定を行うため、フローレコードモードに移動する。
no形式で実行した場合は、指定したフローレコード名を削除する。

### パラメーター

`NAME` | フローレコード名

### 注意・補足事項

■ 登録可能なフローレコード数は最大30個まで。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- flow record（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- match ipv4（フローレコードモード）
             +- match ipv6（フローレコードモード）
             +- match transport（フローレコードモード）

### 関連コマンド

show flow record（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF