[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# record

モード: フローモニターモード
カテゴリー: 運用・管理 / IPFIX

`(config-flow-monitor)# record [ipv6] NAME`

`(config-flow-monitor)# no record`

特定のフローを保持するフローレコード名を指定する
no形式で実行した場合は、IPFIXモニターに登録されたフローレコード名を無効にする。

### パラメーター

`ipv6` | IPv6パケットを識別するフローレコードを作成したい場合に使用する
`NAME` | フローレコード名

### 使用例

    awplus(config-flow-monitor)# record RECORD_IP ↓
    awplus(config-flow-monitor)# no record ↓

### コマンドツリー

    flow monitor (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- record（フローモニターモード）

### 関連コマンド

exporter（フローモニターモード）
flow monitor（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF