[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# url

モード: リンク監視プローブモード
カテゴリー: 運用・管理 / リンク監視

`(config-linkmon-probe)# url URL`

`(config-linkmon-probe)# no url`

対象リンク監視プローブ（HTTP）における調査パケットの送信先URLを指定する。
no形式で実行した場合は送信先URLの設定を削除する。
初期状態は未設定。
リンク監視プローブ（HTTP）が機能するためには、urlコマンドで調査対象URLを指定し、enableコマンドで有効にする必要がある。

### パラメーター

`URL` | 調査対象URL（http:// か https:// で始まるもの。ポート番号の指定も可能）。指定したURLにIPv6で接続したい場合は、別途 ip-versionコマンドでIPバージョン6を指定する必要がある（初期設定はIPバージョン4）

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはHTTP方式（type http-get）のリンク監視プローブでのみ有効。

### コマンドツリー

    linkmon probe (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- url（リンク監視プローブモード）

### 関連コマンド

egress interface（リンク監視プローブモード）
ip-version（リンク監視プローブモード）
show linkmon probe（非特権EXECモード）
source（リンク監視プローブモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF