[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# mls qos map premark-dscp

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config)# mls qos map premark-dscp <0-63> to {new-cos <0-7> & new-dscp <0-63> & new-queue <0-7> & new-bandwidth-class {green|yellow|red}}`

`(config)# no mls qos map premark-dscp [<0-63>]`

プレマーキング時に参照されるpremark-dscpマップのエントリーを変更する。
no形式で実行した場合は、premark-dscpマップのエントリーを初期設定に戻す。
premark-dscpマップは、プレマーキング時に使用するQoS 4属性の書き換え表。プレマーキング前のDSCP値（0～63）をキーとして、書き換え後の4属性値を調べるために使う。
premark-dscpマップを使用してプレマーキングを行うためには、ポリシーマップの設定においてtrust dscpコマンド（ポリシーマップモード）を実行する必要がある。

### パラメーター

`<0-63>` | 検索インデックスとしてのDSCP値。no形式で本パラメーターを省略した場合は、premark-dscpマップの全エントリーが初期設定に戻る
`new-cos <0-7>` | 対象パケットに割り当てる新しいCoS値。初期値は0
`new-dscp <0-63>` | 対象パケットに割り当てる新しいDSCP値。初期値はインデックスのDSCP値と同じ
`new-queue <0-7>` | 対象パケットに割り当てる新しい送信キュー。初期値は0
`new-bandwidth-class {green|yellow|red}` | 対象パケットに割り当てる帯域クラス。初期値はgreen

### 使用例

■ DSCP値が10のパケットに対して、送信キューとCoS値を1に変更するようpremark-dscpマップのエントリーを編集する。

    awplus(config)# mls qos map premark-dscp 10 to new-queue 1 new-cos 1 ↓

■ premark-dscpマップを初期設定に戻す。

    awplus(config)# no mls qos map premark-dscp ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。
■ BPDU（スパニングツリープロトコル）、LACP、EPSR使用時は、これらのプロトコルが送信キュー6を使うため、その他のパケットを送信キュー6、7に割り当てないこと（new-queueパラメーターで6、7を指定しないこと）

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mls qos map premark-dscp（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

class（ポリシーマップモード）
mls qos enable（グローバルコンフィグモード）
set dscp（ポリシーマップ・クラスモード）
show mls qos maps premark-dscp（非特権EXECモード）
trust dscp（ポリシーマップモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF