[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# platform port-tx-recovery

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config)# [no] platform port-tx-recovery`

10M/100M利用のポートにおいてデュプレックスモードがHalfとなり、Late collisionが継続して発生した場合、このポートの異常を検出し異常を自動で回復する機能をスイッチチップの設定において有効にする。
no形式で実行した場合は本設定を無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動する必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform port-tx-recovery（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show platform（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF