[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# dos land

モード: インターフェースモード
カテゴリー: トラフィック制御 / 攻撃検出

`(config-if)# dos land action ACTION`

`(config-if)# no dos land`

対象スイッチポートにおいて、Land攻撃の検出機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、Land攻撃の検出機能を無効にする。
初期設定は無効。
Land攻撃の検出条件は次のとおり。

- 対象スイッチポートにおいて、始点・終点に同じIPアドレスがセットされたIPパケットを受信した

### パラメーター

`action ACTION` | 攻撃検出時の動作。下記を指定する
| `shutdown` | 対象スイッチポートをシャットダウン（物理的にリンクダウン）する。期間は攻撃検出後1分間（固定値）。その後ポートは自動的にリンクアップする

### 使用例

■ ポート1.0.1でLand攻撃の検出機能を有効化する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# dos land action shutdown ↓

■ ポート1.0.1でLand攻撃の検出機能を無効化する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# no dos land ↓

### 注意・補足事項

■ マルチキャストMACアドレスを送信元とするパケットの場合、始点・終点に同じIPアドレスがセットされたIPパケットであっても、Land攻撃を検出することはできません。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dos land（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show dos（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF