[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# g8032 erp-instance

モード: グローバルコンフィグモード --> G.8032スイッチモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`(config)# [no] g8032 erp-instance NAME`

ERPインスタンスを作成し、同インスタンスの設定を行うためのG.8032スイッチモードに移行する
すでにERPインスタンスが存在する場合には、指定したERPインスタンスについての設定を行うために、G.8032スイッチモードに移行する。
no形式で実行した場合は、指定したERPインスタンスを削除する。

### パラメーター

`NAME` | ERPインスタンス名

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- g8032 erp-instance（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- cfm-sf-notify（G.8032スイッチモード）
             +- data-traffic（G.8032スイッチモード）
             +- erp-instance（G.8032スイッチモード）
             +- level（G.8032スイッチモード）
             +- physical-ring（G.8032スイッチモード）
             +- profile name（G.8032スイッチモード）
             +- raps-channel（G.8032スイッチモード）
             +- rpl role（G.8032スイッチモード）
             +- sub-ring（G.8032スイッチモード）
             +- topology-change g8032（G.8032スイッチモード）
             +- trap（G.8032スイッチモード）

### 関連コマンド

show g8032 erp-instance（特権EXECモード）
erp-instance（G.8032スイッチモード）
physical-ring（G.8032スイッチモード）
profile name（G.8032スイッチモード）
rpl role（G.8032スイッチモード）
sub-ring（G.8032スイッチモード）
raps-channel（G.8032スイッチモード）
data-traffic（G.8032スイッチモード）
g8032 forced-switch erp-instance（特権EXECモード）
g8032 manual-switch erp-instance（特権EXECモード）
clear g8032 erp-instance（特権EXECモード）
show g8032 erp-instance statistics（特権EXECモード）
clear g8032 erp-instance statistics（特権EXECモード）
topology-change g8032（G.8032スイッチモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF