[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# key

モード: STOAT送信先モード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config-stoat-dest)# key [8] PASSWORD`

`(config-stoat-dest)# no key`

STOATソースにおいて、対象のSTOATコレクター（STOAT送信先）に接続するための認証キーを指定する。
no形式で実行した場合は認証キーの設定を削除する。

### パラメーター

`8` | 後続のPASSWORDがすでに暗号化された文字列であることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるものなので、CLIからPASSWORDを手入力するときには使用しないこと
`PASSWORD` | 認証キー。STOATコレクター側に設定（stoat collector key）されている認証キーのいずれかを指定する

### 使用例

■ STOATコレクター10.0.0.1に接続するときに使用する認証キーを指定する。

    awplus(config)# stoat destination 10.0.0.1 ↓
    awplus(config-stoat-dest)# key h1MeToo! ↓

### 注意・補足事項

■ デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。

### コマンドツリー

    stoat destination (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- key（STOAT送信先モード）

### 関連コマンド

service stoat（グローバルコンフィグモード）
show stoat collector（特権EXECモード）
show stoat destinations（特権EXECモード）
stoat collector key（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE