[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip igmp limit

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`(config-if)# ip igmp limit <2-512> [except {LISTNUM|LISTNAME}]`

`(config-if)# no ip igmp limit`

対象インターフェースにおいて登録可能なマルチキャストグループメンバーの最大数を設定する。
no形式で実行した場合は最大数の設定を削除する。

### パラメーター

`<2-512>` | 登録可能なマルチキャストグループメンバーの最大数
`except {LISTNUM|LISTNAME}` | 登録数の制限から除外するマルチキャストグループを指定する標準IPアクセスリスト。除外するマルチキャストグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと
| `LISTNUM :=` | `{<1-99>|<1300-1999>}`
|  | 標準IPアクセスリスト番号
| `LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト名

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp limit（インターフェースモード）

### 関連コマンド

access-list standard（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ip igmp（インターフェースモード）
ip igmp limit（グローバルコンフィグモード）
ip pim dense-mode（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE