[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show log external

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`# show log external [tail [<10-250>]]`

externalログ（外部メディアに保存されているログ）を表示する。

### パラメーター

`tail [<10-250>]` | 最新のログメッセージだけを表示させたいときに指定する。単にtailと指定した場合は最新の10メッセージが表示される。tail 20のように値を指定したときは、指定した数の最新メッセージが表示される

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはEXECモードだけでなくグローバルコンフィグモードでも実行できる。
■ 本製品はリアルタイムクロックを内蔵していないため、コマンドによる再起動、もしくは電源断による再起動が発生するたびにclock setコマンドで時刻をあわせる必要がある。NTPサーバーにアクセスできる環境では、NTPを使用するとよい。NTPの利用方法については、「運用・管理」の「NTP」を参照。
■ 一度も時刻合わせをしていない場合は、デフォルトの時刻「2010-01-01 00:00:00」からシステム時計がスタートする。

### 関連コマンド

log（グローバルコンフィグモード）
log exclude（グローバルコンフィグモード）
log rotate（グローバルコンフィグモード）
log size（グローバルコンフィグモード）
log(filter)（グローバルコンフィグモード）
show log config（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE