[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip igmp query-holdtime

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`(config-if)# ip igmp query-holdtime <100-5000>`

`(config-if)# no ip igmp query-holdtime`

対象インターフェースにおけるIGMPの動作パラメーターQuery Holdtimeの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<100-5000>` | 代表ルーター時のGeneral Membership Queryの最小送信間隔（Query Holdtime）。単位はミリ秒。初期値は500

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp query-holdtime（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip igmp（インターフェースモード）
ip igmp snooping tcn query solicit（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE