[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# alarm facility input-alarm

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# [no] alarm facility input-alarm <1> {led|relay}`

alarm facility input-alarm alarm-positionコマンドで指定したトリガーが実行されたときの動作を指定する。
no形式で指定した場合は、初期値および未設定状態に戻る。
初期値は無効。

### パラメーター

`1` | アラーム入力端子番号。常に1を指定する
`led` | 本製品のFault LEDによる通知を有効にする
`relay` | リレー出力を有効にする

### 使用例

■ アラーム入力端子の電気回路設定がcloseのとき、アラーム信号のリレー出力を有効にする。

    awplus(config)# alarm facility input-alarm 1 alarm-position close ↓
    awplus(config)# alarm facility input-alarm 1 relay ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- alarm facility input-alarm（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

alarm facility input-alarm alarm-position（グローバルコンフィグモード）
show alarm settings（特権EXECモード）
show facility-alarm status（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE