[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree portfast bpdu-guard

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config)# [no] spanning-tree portfast bpdu-guard`

（RSTP/MSTP）システム全体でBPDUガード機能を有効にする。
no形式で実行した場合はシステム全体でBPDUガード機能を無効にする。
初期設定は無効。
システム全体でBPDUガード機能が有効な場合、エッジポートでBPDUを受信すると該当エッジポートは無効化される。無効化されたポートを再度有効化するには、shutdownコマンドをno形式で実行する。また、spanning-tree errdisable-timeout enableコマンドで自動再有効化がオンに設定されている場合は、spanning-tree errdisable-timeout intervalコマンドで指定した時間の経過後に、該当ポートは自動的に再有効化される。
ただし、インターフェースモードのspanning-tree portfast bpdu-guardコマンドでスイッチポート固有のBPDUガード設定がなされている場合は、本コマンドの設定よりもポート設定が優先される。ポート設定が「default」の場合は、本コマンドの全体設定が使用される。

### 使用例

■ システム全体でBPDUガード機能を有効にする。これにより、BPDUを受信したエッジポートは無効化されるようになる。

    awplus(config)# spanning-tree portfast bpdu-guard ↓

■ BPDUガード機能によって無効化されたスイッチポートを再度有効化するには、インターフェースモードのshutdownコマンドをno形式で実行する。

    awplus(config)# interface port1.0.8 ↓
    awplus(config-if)# no shutdown ↓

また、spanning-tree errdisable-timeout enableコマンドでエッジポートの自動再有効化をオンにしておけば、spanning-tree errdisable-timeout intervalコマンドで指定した時間の経過後に、該当ポートは自動的に再有効化される。

### 注意・補足事項

■ BPDUガードはエッジポート（spanning-tree edgeport/spanning-tree portfastコマンド）の動作を調整する機能であるため、非エッジポートでは本コマンドの設定は意味を持たない（設定しても特別な動作を行わない）。
■ BPDUガード機能とBPDUフィルター機能は同時に使用できない。
ポートによってBPDUガード機能とBPDUフィルター機能を使い分けたい場合は、これらの機能をシステム全体で有効化するのではなく、ポート単位で必要な機能を有効化すること。
すなわち、グローバルコンフィグモードのspanning-tree portfast bpdu-guardコマンド、spanning-tree portfast bpdu-filterコマンドを使わずに、インターフェースモードのspanning-tree portfast bpdu-guardコマンド、spanning-tree portfast bpdu-filterコマンドを使うこと。
■ BPDUガード機能の動作中に本コマンドをno形式で実行してポートがリンクアップした場合、その後本コマンドを通常形式で実行してもBPDUガード機能が動作しなくなる。その場合は、ケーブルを抜き差しすることで、再度BPDUガード機能が動作するようになる。また、インターフェースモードのspanning-tree portfast bpdu-guardコマンドでは、本現象は発生しない。
■ MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- spanning-tree portfast bpdu-guard（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
spanning-tree autoedge（インターフェースモード）
spanning-tree edgeport（インターフェースモード）
spanning-tree errdisable-timeout enable（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree errdisable-timeout interval（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree portfast（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-filter（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-filter（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree portfast bpdu-guard（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE