[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor weight

モード: BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router-af)# neighbor {X:X::X:X|GROUPNAME} weight <0-65535>`

`(config-router-af)# no neighbor {X:X::X:X|GROUPNAME} weight`

（IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループから学習した経路にセットするウェイト（内部的な重み付け値）を設定する。
no形式で実行した場合はウェイトの設定を削除する。
初期状態ではウェイトは未設定。
ウェイトは同一プレフィックス宛ての経路間の優劣比較に用いられる内部的な重み付け値で、値が大きいほど優先度が高い。ウェイトは諸属性の中でもっとも効力が強い（最初に比較される）が、1台のルーター内でしか意味を持たず、BGPピアには通知されない。
ウェイト未設定時の初期値は次のとおり。

- ローカルで生成した経路：32768（ルートマップのset weightコマンドで変更可能）
- BGPピアから学習した経路：0（本コマンドやルートマップのset weightコマンドで変更可能）

受信時ルートマップ（neighbor route-mapコマンドでinを指定）でset weightコマンドを使っている場合は、set weightコマンドで指定したウェイトが優先される（本コマンドで設定したウェイトを上書きする）。

### パラメーター

`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`<0-65535>` | ウェイト。値が大きいほど経路の優先度が高い

### 使用例

■ BGPピア2001:db8:2222:10::7から学習した経路にはウェイト値2000、BGPピア2001:db8:2222:10::8から学習した経路にはウェイト値1000を設定する。

    awplus(config-router)# address-family ipv6 ↓
    awplus(config-router-af)# neighbor 2001:db8:2222:10::7 weight 2000 ↓
    awplus(config-router-af)# neighbor 2001:db8:2222:10::8 weight 1000 ↓

### コマンドツリー

    address-family ipv6 (BGPモード)
        |
        +- neighbor weight（BGP IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

clear bgp ipv6（特権EXECモード）
neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
neighbor shutdown（BGPモード）
route-map（グローバルコンフィグモード）
set weight（ルートマップモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE