[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 nd reachable-time

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 近隣探索

`(config-if)# ipv6 nd reachable-time {0|<1000-3600000>}`

`(config-if)# no ipv6 nd reachable-time`

対象IPv6インターフェースからルーター通知（RA）パケットを送信するとき、RAパケットのReachable Timeフィールドに設定する値（AdvReachableTime）を設定する。
no形式で実行した場合は、RAパケットのReachable Timeフィールドに設定する値を初期値に戻す。
初期値は0ミリ秒（未指定）。

### パラメーター

`{0|<1000-3600000>}` | RAパケットのReachable Timeフィールドに設定する値（AdvReachableTime）（ミリ秒）。初期値は0（未指定）

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 nd reachable-time（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 nd suppress-ra（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE