[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 access-list standard(seq entry)

モード: 名前付き標準IPv6アクセスリストモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config-ipv6-std-acl)# [<1-65535>] {deny|permit} SRCIP6`

`(config-ipv6-std-acl)# no <1-65535>`

`(config-ipv6-std-acl)# no {deny|permit} SRCIP6`

対象名前付き標準IPv6アクセスリスト（シーケンス番号対応）にエントリーを新規追加または変更する。
no形式で実行した場合は指定したエントリーを削除する。
名前付き標準IPv6アクセスリストは複数のエントリーから構成されるリストで、検索はシーケンス番号によって指定したエントリーの並び順に行われる。検索時には、最初にマッチしたエントリーで処理（permitかdeny）が行われるか結果（permitかdeny）が返され、マッチした時点で検索は終了する。どのエントリーにもマッチしなかった場合はdenyとなる。
なお、ルートマップのmatch節で名前付き標準IPv6アクセスリストを使用するときは、結果が「permit」ならルートマップの該当エントリーにマッチしたと見なされ、結果が「deny」の場合はマッチしたと見なされない。

### パラメーター

`<1-65535>` | シーケンス番号。対象アクセスリスト内におけるエントリーの位置を指定する。エントリーの新規追加時にシーケンス番号を省略した場合は、リストの最後尾にエントリーが追加され、既存の最後尾エントリーより大きい直近の4の倍数が新規エントリーの番号として自動採番される（最初にシーケンス番号なしで作成したエントリーの番号は4になる。また、最後尾エントリーの番号が99の状態でシーケンス番号を指定せずに新規エントリーを追加した場合は100になる）。なお、設定を保存して再起動した場合、各エントリーのシーケンス番号は保持されず、4, 8, 12のような4刻みの値に変更される
`deny|permit` | 条件に合致した場合のアクション。拒否（deny）、許可（permit）のどちらかを指定する
`SRCIP6` | IPv6アドレスまたは経路エントリーの宛先プレフィックス。次のいずれかの形式で指定する
| `X:X::X:X/M [exact-match]` | IPv6アドレスとマスク長。マスク長Mは、対象アドレスとX:X::X:Xの先頭何ビットを比較するかを指定する。なお、経路エントリーをフィルタリングする場合、マスク長Mは経路エントリーのプレフィックス長とも比較される。exact-matchオプションを指定した場合は、プレフィックス長がMのときだけマッチする。exact-matchオプションを指定しなかった場合は、プレフィックス長がM以上（M～128）のときにマッチする。exact-matchオプションは、経路エントリーをフィルタリング対象とする場合にだけ有効
| `any` | すべてのIPv6アドレスまたはプレフィックスに合致させる場合に指定する。「::/0」と同義

### 使用例

■ マルチキャストグループアドレス「ff1e::d017」を拒否し、その他は許可する名前付き標準IPv6アクセスリスト「gb」を作成する。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard gb ↓
    awplus(config-ipv6-std-acl)# deny ff1e::d017/128 ↓
    awplus(config-ipv6-std-acl)# permit any ↓

■ マルチキャストグループアドレス「ff1e::bf:109f」と「ff1e::bf:110e」だけを許可する名前付き標準IPv6アクセスリスト「gj」を作成する。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard gj ↓
    awplus(config-ipv6-std-acl)# permit ff1e::bf:109f/128 ↓
    awplus(config-ipv6-std-acl)# permit ff1e::bf:110e/128 ↓

■ 宛先プレフィックス（アドレス部分）の先頭48ビットが「2001:db8:8686」で、プレフィックス長が48～128ビットの経路エントリーを破棄し、その他は許可する名前付き標準IPv6アクセスリスト「n1」を作成する。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard n1 ↓
    awplus(config-ipv6-std-acl)# deny 2001:db8:8686::/48 ↓
    awplus(config-ipv6-std-acl)# permit any ↓

■ 宛先プレフィックス（アドレス部分）の先頭64ビットが「2001:db8:3c:10::」で、プレフィックス長が64ビットの経路エントリーを破棄し、その他は許可する名前付き標準IPv6アクセスリスト「n5」を作成する。具体的には「2001:db8:3c:10::/64」と完全一致する経路エントリーだけを破棄する。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard n5 ↓
    awplus(config-ipv6-std-acl)# deny 2001:db8:3c:10::/64 exact-match ↓
    awplus(config-ipv6-std-acl)# permit any ↓

### 注意・補足事項

■ 名前付き標準IPv6アクセスリストの末尾には「deny any」、すなわち、すべてをdenyする暗黙のエントリーが存在している。
■ 本コマンドを経路エントリーのフィルタリングに用いる場合、「::/0 exact-match」はデフォルト経路（::/0）の指定となるが、「::/0」はすべての経路エントリー（anyと同じ）を指定することになるので注意。

### コマンドツリー

    ipv6 access-list standard(list) (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 access-list standard(seq entry)（名前付き標準IPv6アクセスリストモード）

### 関連コマンド

access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
distribute-list（RIPngモード）
ipv6 mld access-group（インターフェースモード）
ipv6 mld limit（インターフェースモード）
ipv6 mld limit（グローバルコンフィグモード）
match ipv6 address（ルートマップモード）
offset-list（RIPngモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show ipv6 access-list（非特権EXECモード）
vty ipv6 access-class（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE