[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# synchronization

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] synchronization`

（IPv4）BGPとIGPの同期を取るように設定する。
no形式で実行した場合はBGPとIGPの同期をとらないように設定する。
初期設定ではBGPとIGPの同期を取らない。
「BGPとIGPの同期を取る」とは、「iBGPピアから学習した経路を実際に利用する前に、同じ経路をIGP（RIP、OSPFなど）で学習しているかどうかをチェックし、IGPで未学習の場合はiBGPピアから学習した経路を使わない」という動作を指す。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- synchronization（BGPモード）

### 関連コマンド

show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip ospf route（非特権EXECモード）
show ip protocols bgp（非特権EXECモード）
show ip rip（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE