[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip ospf route

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`> show ip ospf [<0-65535>] route`

OSPF経路表を表示する。

### パラメーター

`<0-65535>` | OSPFルーティングプロセスID。省略時は稼働中のすべてのプロセスが対象となる

### 使用例

    awplus> show ip ospf route ↓
    E2 10.10.10.0/24 [10/20] via 172.21.10.2, vlan20
    E2 10.20.10.0/24 [20/20] via 172.16.10.3, vlan10
    C  172.16.10.0/24 [10] is directly connected, vlan10, Area 0.0.0.0
    D  172.21.0.0/16 [-] via Null0
    C  172.21.10.0/24 [10] is directly connected, vlan20, TransitArea 0.0.0.1
    IA 172.22.0.0/16 [11] via 172.16.10.2, vlan10, Area 0.0.0.0
    IA 172.23.0.0/16 [20] via 172.16.10.3, vlan10, Area 0.0.0.0
    IA 172.24.0.0/16 [30] via 172.21.10.3, vlan20, TransitArea 0.0.0.1

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### 関連コマンド

show ip ospf database（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）
show ip route summary（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE