[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# openflow controller

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: OpenFlow / 一般設定

`(config)# [no] openflow controller [NAME] PROTOCOL CONTROLLER <1-65535>`

`(config)# no openflow controller NAME`

本製品が使用するOpenFlowコントローラーを指定する。
OpenFlow機能が有効化されたスイッチは、本コマンドで指定したOpenFlowコントローラーから送られるフローエントリーにしたがって転送処理を行う。
no形式で実行した場合は、OpenFlowコントローラーの設定を削除する。

### パラメーター

`NAME` | コントローラー名を指定。最大64文字。使用可能な文字は半角英数字と半角記号（ - _ ）。コントローラー名を指定しなかった場合は自動的に“ocN”として生成される（Nは1から始まる数字）
`PROTOCOL` | OpenFlowコントローラーとの間で使用するトランスポートプロトコル。以下から選択する
| `tcp` | TCP（暗号化なし）
| `ssl` | TLS（暗号化あり）
`CONTROLLER :=` | `A.B.C.D`
| OpenFlowコントローラーのIPv4アドレス
`<1-65535>` | 接続先TCPポート番号

### 使用例

■ OpenFlowコントローラー（コントローラー名 CTRL1、トランスポート TCP、IPアドレス 10.1.1.1、TCPポート番号 6653）への接続設定を追加する。

    awplus(config)# openflow controller CTRL1 tcp 10.1.1.1 6653 ↓

■ OpenFlowコントローラー（コントローラー名 CTRL1、トランスポート TCP、IPアドレス 10.1.1.1、TCPポート番号 6653）への接続設定を削除する。

    awplus(config)# no openflow controller CTRL1 ↓

### 注意・補足事項

■ TLS接続のための具体的な設定手順は、解説編の「コントロールプレーンの暗号化」を参照。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- openflow controller（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show openflow config（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE