[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# transition-mode

モード: VRRPモード
カテゴリー: IP / VRRP

`(config-router)# transition-mode {true|false}`

VRRPv3上で、VRRPv2ルーターとの接続のためにVRRPv2パケットを送信する。
初期設定はfalse（送信しない）。

### パラメーター

`true` | VRRPv2パケットを送信する
`false` | VRRPv2パケットを送信しない

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# router vrrp 5 vlan2 ↓
    awplus(config-router)# transition-mode true ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。
■ 本コマンドの設定によるVRRPv2とVRRPv3の混在は、ファームウェアバージョンアップなど、一時的にVRRPv2機器と接続する必要がある場合のみ使用し、継続的な運用には使用しないこと。

### コマンドツリー

    router vrrp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- transition-mode（VRRPモード）

### 関連コマンド

router vrrp（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE