[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show alarm settings

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`# show alarm settings`

設定されているすべてのアラーム情報を表示する。

### 使用例

    Alarm                   ID         LED       Relay
    ----------------------  ---------  --------  --------
    External PSU            1          Enabled   Disabled
    External PSU            2          Enabled   Disabled

    EPSR                    -          Disabled  Disabled

    External contact input  1          Disabled  Disabled

    Link down               port1.0.1  Disabled  Disabled
    Link down               port1.0.2  Disabled  Disabled
    Link down               port1.0.3  Disabled  Disabled
    Link down               port1.0.4  Disabled  Disabled
    Link down               port1.0.5  Disabled  Disabled
    Link down               port1.0.6  Disabled  Disabled

    Loop detect             -          Disabled  Enabled

    Main PSE failure        -          Disabled  Disabled

    PoE failure             port1.0.1  Disabled  Disabled
    PoE failure             port1.0.2  Disabled  Disabled
    PoE failure             port1.0.3  Disabled  Disabled
    PoE failure             port1.0.4  Disabled  Disabled

    Temperature　　　　　　 - 　　　   Enabled   Enabled

    Alarm                   ID         Alarm position
    ----------------------  ---------  --------------
    External contact input  1          Open

表 1
Alarm | アラームの名称
ID | 対象ポートや番号
LED | Fault LED（以下 LED）によるアラーム通知設定の状態。Enabled、Disabledのいずれか
Relay | リレー出力によるアラーム通知設定の状態。Enabled、Disabledのいずれか
Alarm position | アラーム信号に対しての電気回路の設定。Open、Closeのいずれか

### 関連コマンド

alarm facility epsr（グローバルコンフィグモード）
alarm facility input-alarm（グローバルコンフィグモード）
alarm facility link-down（グローバルコンフィグモード）
alarm facility loopprot（グローバルコンフィグモード）
alarm facility power-supply（グローバルコンフィグモード）
alarm facility pse-port（グローバルコンフィグモード）
alarm facility temperature（グローバルコンフィグモード）
show facility-alarm status（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE